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第1章 系统简介
WSES18是利万公司最新的水务管理平台产品，其综合了公司之前所有产品的优点，简单易用。其主要分为系统管理、基础设置、终端设置、运行调度、图表分析、设备诊断、供水考核、节能增效、村级水表几大模块。
第2章 登录系统
打开上网浏览器（推荐FireFox,Chrome），在地址栏输入系统网址：http://114.215.29.22:8080回车，进入系统：
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输入用户名、密码，点“登录”按钮，登录后类似如下界面：
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注：不同的用户登录后，根据分配的权限的不同，显示的内容各不相同；
点左侧供水公司标节点，地图自动定位该公司的位置，右侧显示供水公司的汇总信息(不同的用户登录因权限不同界面可能有所不同)，如下图：
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点供水公司下的水站节点，地图中可显示出本公司下属的各水站在地图上的位置，鼠标中间滚轮可以放大、缩小地图，类似下图：
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右侧显示该水站的相关信息，如报警信息，所辖村头表的工作状态信息等。
第3章 系统管理
系统管理是系统搭建的基础，用于建立各级不同级别的人员（及权限）的等相关信息，WSES18中按”组织-角色-用户”的思路来管理。一个组织下有不同的角色，一个角色中包含多个用户。可以对一个角色进行权限的控制，从而对用户进行有效的权限管理。
系统管理模块，包含组织管理、用户管理、角色管理,角色模板管理，模块管理，功能管理等模块。
3.1 组织管理
点“组织管理”菜单，系统打开如下页面：
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左侧以树形显示现有各级组织关系，上下级及从属关系很清晰。
在组织管理模块中中，可以添加、修改、删除组织及从角色模板中生成角色。
· 添加组织
  点“新增”按钮，出现如下界面：
[image: image6.png]



各项输入好后，点“确定”按钮保存。点“取消”按钮不保存。
· 修改组织
在组织树中，点击选择要修改的组织，点“编辑”按钮，出现如下界面：
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与“新增”界面相似，修改好信息后，点“确定”按钮，保存。点取消按钮不保存。
· 删除组织
在组织树中选择要删除的组织，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”按钮，删除。点取消按钮不删除。
从角色模板生成角色
此功能用于快速在一个新创建的组织中创建系统预定义的4个角色:
· 总站站长
· 总站维修员
· 水站站长
· 村级管理员
此功能使用前提是此组织中没有其它角色，如果已经创建过角色，则此功能不能使用（提示：此组织中已经有角色，不能从角色模板批量创建角色）。
3.2 角色管理
将用户分为不同角色，每个角色有不同权限。
点“角色管理”菜单，出现如下界面：
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显示出现有角色。
在本界面，可以新增、编辑、删除、以及为角色授权等操作。
· 添加角色
点“新增”按钮，出现如下界面：
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填写好角色名称，选择所属组织，显示顺序（控制在列表中的显示顺序），然后点“确定”按钮保存。
· 修改角色
在列表中，选中要修改的角色，点 “编辑”按钮，弹出修改界面：
[image: image11.png]



修改好信息后，点“确定”按钮保存。
· 删除角色
在列表中，选中要删除的角色，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”删除。点“取消”不删除。
· 为角色授权
每个角色都有一定的权限，建好角色后，可以点击角色权限按钮为角色授权。
选中要授权的角色，点“角色权限”按钮，弹出如下界面：
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列出系统菜单。
想授给该角色哪些权限，在相应的模块前打勾即可，功能权限亦是如此。
设定好权限后，点“确定”按钮保存。
3.3 用户管理
对使用本系统的用户进行管理。
点“用户管理”菜单，出现如下界面：
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在用户管理模块下，可以查询、新增、编辑、删除、为用户分配角色等操作。
· 添加用户
  点“新增”按钮，出来如下界面：
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姓名，即登录本系统所有的账号名称。
登录帐号：用户真实姓名
填写好后，点“确定”按钮保存。
· 修改用户
在列表中，勾选要修改的用户，点“编辑”按钮，出现如下界面：
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与添加界面类似，修改好信息后，点“确定”按钮保存，点“取消”按钮取消保存。
· 删除用户
在用户列表中，勾选要删除的用户，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”按钮，删除。
点“取消”按钮，取消本次操作。
3.4 角色模板管理
点击“角色模板管理”菜单，系统打开相应页面：
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系统预定义了4个角色，选中相应的角色，然后点击工具栏上的“设置权限”按钮，系统弹出如下窗口：
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在此页面中可以设置预定义角色的权限。
第4章 基础设置
基础设置模块，顾名思义即是系统中和各类基础信息：主要包含供水公司管理管理、水站管理、村头表管理、水站设备清单管理等模块。
4.1 供水公司管理
  点击顶部的“基础设置”按钮。在左侧栏中点击“供水公司管理”菜单，出现如下界面：
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在本界面中，可以新增、编辑、删除供水公司，及对供水公司设置相关参数。
· 添加供水公司
点“新增”按钮，系统弹出如下界面：
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行政区域：可从下拉框中选择；
供水公司名称：根据合同文件，正确录入；

组织编码：从系统中已创建的组织中选择；
是否启用：？？？
自动收款日期：每月的该日期系统自动判断供水公司是否交够服务费，如果没有缴纳服务费，系统自动从该供水公司下各村水管员缴纳的水费中扣除，服务费自动进入利万公司微信/支付宝账号里，扣完后，自动转到供水公司的微信/支付宝账号里。
公司地址：记录供水总站的详细地址；

人口
· 修改供水公司
从列表中选中要修改的供水公司，点“编辑”按钮，弹出界面：
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修改好相应信息后，点“确定”按钮保存。
点击位置按钮，系统弹出地图经纬度选择页面，选择页面后，关闭窗口，系统自动获取选中的经纬度。 
· 删除供水公司
从列表中选中要删除的供水公司，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”按钮删除。点“取消”按钮取消本次操作。
· 首页参数设置
点击首页参数设置按钮，系统弹出设置窗口：
[image: image24.jpg]



在此窗口中，可以设置该供水公司用户登录后，显示的Logo和系统名称。
· 村头表参数设置
点击村头表参数设置按钮，系统弹出村头表参数设置窗口:
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在此窗口中统一设置该供水公司下的所有NB表的运行参数:
上报时间点：NB表每天的上报时间点，格式为 “分：秒”

阀门自检周期：为防止村头表阀门卡死，设置一个自检周期，每一个周期，终端开关一次，以保证阀门运行正常。
NB表离线限制：超过指定的天数，认为其是离线状态
限制期上报间隔：终端处于限制或关阀时，每隔指定的时间（小时），向服务端通讯一回，检测是否有新的命令下发。
开阀开始（结束）时间：在限制期设置的开阀运行时间段。
· 运营模式参数设置
点击运行模式参数设置按钮，系统弹出村头表参数设置窗口 
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运营模式分为3类：
销售模式：客户一次性付清款项，直接将终端买断。
吨水提取模式：按每吨水提取分成，即安供水量向利万公司支付费用。
节能增效分成模式：安装WSES18终端后，产生的节能增效效益，按一定的分成比例支付给利万公司。
原始数据设置：
· 供水公司参数设置
点击供水公司参数设置按钮，系统弹出设置窗口：
[image: image27.jpg]CRATISHEE

1 FsEmsiEs





4.2 水站管理
点击“水站管理”，系统打开水站管理页面：
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· 新增水站

点“新增”按钮，系统弹出如下界面：
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水站编号系统自动生成，录入水站名称，水站全称，水池深度等信息，点击“确定”按钮，保存数据，点击“取消”按钮，取消此次操作。

带“*”的输入框为必输项。其中“位置”两个输入框，左边是经度，右边是纬度。用于在地图上水站定位。可以输入，也可以在地图上选择。在地图上选择，点击右边的地图图标：[image: image30.png]


点击，如下图：
在地图上找到水站位置，鼠标点击后，出现红色锚点，如下图：
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点地图右上角“X”关掉地图，则水站位置经纬度自动填写好了，如下图：
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填写完水站各项信息后，点“确定”按钮保存。
· 修改水站信息

点击“编辑”按钮，系统弹出如下界面：
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与添加界面类似，修改好信息后，点“确定”按钮保存，点“取消”按钮不保存。
· 水站参数设置
点“水站参数设置”按钮，出现如下界面：
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· 查询水站
可以按“供水公司”查询，从下拉框选供水公司，点“搜索”，可查该供水公司下所有水站。
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· 删除水站
选中要删除的水站，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”删除，点“取消”不删除。
注意：已有上报数据的水站，不允许删除。
4.3 设备静态信息管理 
设备静态信息即水站设备清单，在18系统中，有两种方法创建：一自动从终端的配置文件中获取；另一种是手工添加。
点“设备静态信息管理”菜单，如下图：
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列出所选水站的设备。
· 添加设备：
点“新增”按钮，系统弹出添加设备对话框，如下图所示：
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输入或选择相应信息后，点后端的“确定”按钮,保存入库。
· 编辑设备信息：
点设备对应的“编辑”按钮，当前行处于编辑状态，修改好信息后，点“确定”按钮保存。
· 删除设备：
点设备对应的“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”按钮删除，点“取消”按钮不删除。
4.4 村头表管理
村头表管理是对供水公司下所有村头表的信息管理。
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点击“新增”按钮
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点击“编辑”按钮
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点击“删除”按钮
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选择想要设置临时命令的村，然后点击“临时开关阀”，弹出窗口如下：
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选择开始时间和结束时间，状态选择“临时开阀”或者“临时关阀”，点击确定，等下次该村上报数据时系统会将设置好的临时命令下发下去。
4.5 水站村庄关联设置
水站村庄关联设置，主要是对账号进行关联设置，一般情况下账号如果不做关联设置，可以查看该供水公司下所有水站的信息，如果关联上某个水站或村庄，则只能查看该水站（村庄）的信息。
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选中一个账号，再点击工具栏上的设置按钮，系统弹出设置窗口：
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可以将用户设置为水站级别和村庄级别，分别对应水站管理员和村级管理员。
4.6 供应商管理
对设备厂商进行管理。点“设备厂商”菜单，如下图：
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· 添加供应商
点“新增”按钮，如下图：
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信息填写好后 ，点“确定”按钮保存。
· 修改厂商信息
    勾选要修改的厂商，点“编辑”按钮，界面与添加类似，点“确定 ”按钮保存修改。
· 删除厂商
勾选要删除的厂商，点“删除”按钮，弹出确认框，如图：
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点“确定”删除，点“取消”不删除。
4.7 设备型号管理
对厂商的设备型号进行管理，如下图：
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· 添加设备型号
点 “新增”按钮，如图：
[image: image51.png]



选择并填写完相关信息后，点“确定”按钮保存。
颜色输入框为必输项。
· 修改设备型号信息
选中要修改的型号，点“编辑”按钮，界面与新增类似，
[image: image52.png]



点“确定”按钮保存修改。
· 删除设备型号
选中要删除的型号，点“删除”按钮，弹出确认框 ：
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点“确定”删除，点“取消”不删除。
4.8 设备型号参数管理 
点击基础设置菜单下的“设备型号参数管理”按钮，系统打开如下页面：
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· 添加设备型号参数
点“新增”按钮，如下图：
[image: image55.png]



颜色输入框为必输项。
选择和输入好信息后，点“确定”按钮保存。
· 修改型号参数
选中要修改的型号，点“编辑”按钮，界面与新增类似，点“确定”按钮保存。
· 删除型号参数
选中要删除的型号，点“删除”按钮，弹出确认框：
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点“确定”删除，点“取消”按钮取消操作。
4.9 临时命令
点击基础设置菜单下的“临时命令”按钮，系统打开如下页面：
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此页面可以查看该供水公司所有设置的临时命令，可以按照水站和临时开阀、临时关阀进行筛选，也可以对已经设置临时命令的村再次设置临时命令。
第5章 终端配置
5.1 终端参数管理
终端所有运行参数，在这里可以下发配置，也可以上载配置保存到18系统中。
· 系统配置
点“系统配置”标签，出现如下界面：
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下拉框选择供水公司和水站，各参数分页签显示。
点左上角的“上载”按钮，可以将下位机的参数上载到云，并显示到本界面。
修改好相关参数后，点“下发”按钮，将参数下发到下位机。
点“生成设备清单”，即将下位机配置好的设置，自动生成设备清单，保存到云，如下图：
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如有变动，点“生成设备清单”按钮，则自动更新。
生成设备清单后，到工艺图编辑界面，可以自动生成工艺图。
· 一次前置
· 水质设置
选择供水公司和水站后，点“查询”，选择起始时间后 ，点“下发”。
· 一次诊断
· 二次诊断
· 二次节电
· 二次节电超限
· 二次诊断超限
· 一次诊断超限
· 一次前置超限
· 水质超限
· 系统配置2
· 供水时长
5.2 工艺图编辑
工艺图是一种较直观的实时数据展现方式，将水站的当前运行状态，以组件的形式显现出来，为简化用户的操作，系统中还加入了工艺图编辑及自动生成工艺图的功能。
点“工艺图编辑”按钮，系统打开如下页面：
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选择供水公司和水站后，点“加载配置”按钮，可显示出目前该水站工艺图情况(如果水站没有配置工艺图，则默认是空白页面)：
第一次使用时，水站没有设备清单，需要先生成设备清单(在终端配置下的终端参数管理模块)水站设备清单有变化后，选择供水公司和水站后，可以点“自动生成工艺图”按钮，自动生成水站工艺图。自动生成后，可以手工对设备进行微调。
添加设备图标：在左边的图标列表中，鼠标单击要添加的设备图标，则自动添加到右侧主区域。
移动：移动图标时可用鼠标点击要移动的图标并拖动到合适位置，也点击选中控件后用鼠标点工具栏的“上”“下”“左”“右”按钮进行微调。[image: image61.png]BEESH
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   设置图标上下顺序：即当两个以上图标重叠时，哪个控件在上面，哪个控件在下面。通过设置图标的Zindx值来实现。Zindx值越大，则优先显示，zindex小的控件，则在其下。
   绑定：将设备图标与设置进行绑定，绑定后则显示相应设备的数据和状态。
鼠标点击设备图标，则在“设备”[image: image62.png]EE 0HRSH



处显示当前绑定的设备名称。如果是空，则是还没有绑定。从设备下拉框中选择要绑定的设备，点“绑定”按钮进行绑定。
解绑：        鼠标点击要解绑的设备图标，点“解绑”按钮。
   保存工艺图：     点“保存配置”按钮，对当前编辑好的工艺图进行保存。
5.3 自学习历史数据
点“自学习历史数据”菜单，系统打开如下页面：
[image: image63.png]EKAT

&
=

]
8108
08
8107
2108
8105
104
102
8102
101
100
008
a0ee
087
2096
2085
e
082
2092
2001
2000
E
0z
2087
2038
E

=

EEKAT

pa=s -
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301
13082301

v K| ERbRGE

e
2019.05-1521:12:08
2019-05-15 16:06:40
2019-05-15 140703
2019-05-15 140203
2019-05-15 140103
2019-05-1514:00:03
2019-05-1513:50.03
2019-05-1513:58.03
2019-05-15 135748
2019-05-15 135403
2019-05-151353.03
2019-05-15 135203
2019-05-15 135103
2019-05-15 1350:45
2019-05-151350:42
2019-05-1513:50.03
2019.05-1513.40:12
2019-05-1513.40.03
2019-05-1513.48:30
2019.05-1513.48:12
2019-05-1513.48:03
2019-05-1513.48:00
2019-05-1513.47.03
2019-05-1513.46:03
2019-05-1513.45:03

1 msaim | b M [30

RS

3
0000162888
0000001288
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731
0000071731

hococoococococoocooocoooooooooo00o o

=5

FIsm | sEvEmE

S
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE
sEvEmE





选中供水公司，水站后，点击查询可显示对应水站的终端自学习数据。
点击学习参数按钮，可以对该水站的学习参数进行设置。
[image: image64.png]



5.4 自学习过程数据
查询各水站、各项费用预算及相关奖励参数。
点“自学习过程数据”菜单，如下图：
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5.5 终端节电调试
本功能用于智能节电终端进行调试。点“节电调试”菜单，出现如下界面：
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远程打开调试：
    点击“远程打开”按钮，打开终端节电调试，终端则10秒上报一条数据，在本界面可以实时查看节电数据情况。
远程关闭   在调试打开的情况下，点“远程关闭”按钮，关闭节电调试，节电数据不再上报。
节能参数上载与下发
     在调试过程中，可以查看或下发节电参数，点击“节电参数”按钮，如下图：
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点“上载参数”按钮，将终端当前节电参数上载显示。点“下发参数”按钮，将设定的节电参数下发给终端。
节电系数上载与下发：
对节电参数进行上载与下发。点“节电参数”按钮，如下图：
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点“上载系数”按钮，将终端当前节电系数数上载并显示。点“下发系数”按钮，将设定的节电参数下发给终端。
曲线图显示：
点“曲线图”页签，查看当前节电时的本地压力、远端压力、二次瞬时流量和ΔP曲线，如下图：
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5.6 异常瞬时吨耗查询
点击“异常瞬时吨耗查询 ”菜单，系统打开如下页面：
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9999 表示没有采集到流量计数据。
8888表示没有采集到电表数据。
第6章 运行调度
6.1 总站图表

点击“总站图表”菜单，系统打开如下界面：
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页面右侧显示综合信息和报警信息。默认显示综合信息，点击报警信息则可以显示当前的实时报警信息。
· 供水站供水饼图

第一个饼图显示的是供水站供水情况。黄色部分为停水水站，蓝色部分为正常供水水站。停水水站分为两种情况，一种是供水压力低于0.05Mpa，一种是超过5分钟未上报数据处于离线状态。点击饼图黄色部分，会弹出停水水站列表，如下图：
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点击“查看”，可以查看相应水站的工艺图。

点击饼图蓝色部分，会弹出正常供水水站的明细，如下图：
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点击“查看”，可以查看相应水站的工艺图。如下图：
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· 供水站水损饼图

第二个饼图显示的是供水站当前水损，点击饼图可以打开明细如下:
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拖动滚动条可以查看该县所有水站的当前水损数据。底色为黄色的水站，当前水损不合格。点击查看可以查看相应水站的历史水损。如下图：
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· 村级缴费状态饼图

第三个饼图显示的是村级表缴费状态，如下图：
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此饼图显示该县所有村级表的缴费状态。

点击离线数量，可以打开离线村级表明细，如下图:
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最新时间显示-的水表为未安装或者未调试的水表。
点击饼图关阀部分或者文字，打开明细如下图：
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点击饼图限制部分或者文字，打开明细如下：
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点击饼图预警部分或者文字，打开明细如下图：
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点击饼图正常部分或者文字，打开明细如下图：
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· 人均用水饼图
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默认显示的是村级人均用水饼图，点击饼图可以打开明细，如下图：
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红色部分为村县人均比较低于报警阈值的村，黄色部分为村县人均比较低于预警阈值的村。阈值可以设置。点击“预警阈值”，打开设置页面，如下图：
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输入数值后点击设置，弹出对话框提示设置成功，如下图：
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点击“村级用水”按钮可以切换到供水站人均用水对比饼图，如下图：
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点击饼图，可以打开明细如下：
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黄色部分为站县人均对比低于异常阈值的水站。异常阈值可以设置，点击异常阈值，弹出设置对话框如下：
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输入数值后点击设置，弹出对话框提示设置成功，如下图：
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6.2 水站图表

点击“水站图表”菜单，系统打开如下界面：
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页面右侧显示当前所选水站的综合信息和报警信息。默认显示的是综合信息，点击报警信息则可以显示当前水站的实时报警信息。切换水站后，饼图和综合信息、报警信息均自动切换。

第一个饼图是村级缴费状态饼图，显示当前所选水站下的村级表缴费状态。如下图：
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点击离线数值可以打开离线村级表明细，如下图：
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点击饼图打开相对应的明细，例如点击预警部分，打开预警村明细，如下图：
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第二个饼图是村级人均用水，显示当前所选水站的村级人均用水。点击预警阈值按钮，可以设置预警阈值与报警阈值。如下图：
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设置好数值以后，点击设置，弹出设置成功的对话框，则表示设置成功。

点击饼图可以打开明细，如下图：
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红色部分为村县人均比较低于报警阈值的村，黄色部分为村县人均比较低于预警阈值的村。
6.3 水站历史数据
  点“水站历史数据”菜单，系统打开如下界面：
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查询历史数据时，可根据起始时间，终止时间来查询，另外，因为终端的数据量比较大，系统也提供了步长参数，可以查询间隔指定时间的历史数据。
点击每列的查看按钮可以查询该条记录的详细信息，如下图所示：
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点击报警按钮可以查看当前记录所关联的报警信息：[image: image99.png]ERRZEN
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6.4 水站工艺图
点“工艺图查看”菜单，选择供水公司、水站后，点“加载配置”按钮，出现所选水站的工艺图及相关数据，如下图：
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工艺图顶部，显示测控柜状态、运行模式及采集时间。
主区域显示水站现场运行情况模拟图、运行数据及运行状态。
右边区域 数据标签显示水站的一、二次及汇总数据。
终端控制命令标签中可与与终端交互命令操作，在交互命令区域，可以进行“变频启动”“变频停止”“变频复位”“召测”“校时”“运行模式切换”以及“运行计划”、“非计划压力”设定等操作。
· 非计划压力设定：
   [image: image101.png]L
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   这里显示的是当前设定的非计划压力值。可以修改后，点“设置”按钮进行设置。
· 变频启动：
点“变动启动”按钮，弹出确认框，如图：
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点“确定”，变频启动，点“取消”不启动。
· 变频停止：向终端下发变频停止命令
· 变频复位：向终端下发变频复位命令
· 召测：   点“召测”按钮，召测该水站最新数据。
· 校时：   点“校时”按钮，使终端时间与服务器时间保持一致。
· 运行计划：   点“运行计划”按钮，系统弹出运行计划页面(详见运行计划模块)：
显示出当前运行计划情况。修改好运行计划，点“下发”按钮，下发给终端。点“上载”按钮，将终端当前运行计划上载到软件显示。
· 节电控制：控制终端的运行状态 点击相应的命令按钮下发。
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· 消毒
可以进行消毒启动和消毒停止及余氯设置命令。
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6.5 水站运行计划
点击“运行计划”菜单,系统打开如下页面：
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水站的运行计划分为“压力控制”和“开停控制”两项，设置好参数后，点击“下发”按钮，下发到终端，点击“上载”按钮，从终端上载配置的参数。 
6.6 实时报警信息
点“报警管理”菜单，出现如下界面：
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默认显示“实时报警”信息，即未处理过的。终端报警后，如果恢复正常，则自动取消报警。可以按供水公司、水站、报警状态进行查询。
6.7 水站实时数据
在这里查询所选水站的最新数据信息及报警信息。
点“实时数据查询”菜单，如下图：
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6.8 历史报警查询
点击“历史报警查询”菜单，系统打开如下页面：
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6.9 水站换表查询
水站换表记录是当水站的电表或水表表底比之前的小后，18系统服务自动生成一条换表记录，并且计算供水量或用水量时，也加上相应的换表差值。
点击“水站换表查询”菜单，系统打开如下页面：
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6.10 操作日志
操作日志记录了用户的一些比较重要的操作，比如对终端下发命令及对关键数据的修改等。
点击“操作日志”菜单，系统打开如下页面：
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在本模块，可以根据水站查询，操作人模糊查询。
第7章 图表分析
7.1.1 一次瞬时吨耗曲线
查询水站指定时间段的瞬时吨耗。
点“一次瞬时吨耗曲线”菜单，系统打开如下页面：
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选择“供水公司”“水站名称”以及起始时间后，点“查询”按钮，系统将一次瞬时吨耗数据以曲线的形式展示。
7.1.2 二次瞬时吨耗曲线
查询水站指定时间段的瞬时吨耗。
点“二次瞬时吨耗曲线”菜单，系统打开如下页面：[image: image113.png]3
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.3 供水量日报
查询供水公司各水站指定日期的供水报表，如下图所示：
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.4 供水量月报 
查询供水公司各水站指定月份的供水报表，如下图所示：
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.5 供水量年报 
查询供水公司各水站指定年份的供水报表：
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.6  用电量月报 
查看供水公司各水站指定年份下各月用电量情况，如下图：
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.7  用电量年报 
查询供水公司下各水站指定年份的用电量情况，如下图如下图：
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报表可以导出为EXCEL文件。
7.1.8 总吨水耗电报表
查看水站的吨水耗电报表，如下图：
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7.1.9 压力流量曲线
查看指定水站、时间段内的压力流量曲线，如下图：
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第8章 设备诊断
设备诊断是18的一项重要功能，它旨在为用户提供一些实时辅助参考信息，给用户显示当前的瞬时吨耗数据，并根据设备的数据，判断当前的状态，并给出一些处理建议。
8.1 设备参数设置
点“设备参数设置”菜单，如下图：
[image: image121.png]k0T | MEESEKERAT v essk: | EEAcE v 2%
TSN
pEsmER 2 E
EERSLRE 06 IeWh/m?
FATLFAE 9667 %
EFSESN
TOWEANE 5 Hz
EEOFTETRREE 40 Hzz 2 He
IERHRE 30 %
mEoESENE 2 E
EERSLRE 03 IWh/m?





选择供水公司、水站及时间段，点“查询”按钮。
设置一、次诊断阈值，作为生成诊断报告的判断依据。
8.2 诊断曲线及报告
点击“诊断曲线及报告”菜单，系统打开如下页面：
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选择供水公司和水站后，点“查询”按钮，系统加载该水站最近指定点数的诊断记录。诊断曲线分为 加压变频 加压工频 深井泵 频率曲线4类。
第9章 供水考核
9.1 临时施工水损登记
各水站可查询自己的临时施工水损。点“临时施工水损登记”菜单，系统打开如下页面 ：
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如果是供水公司用户登录，可选查供水公司各水站的临时施工水损。如果是水站用户登录，则只能查询自己水站的临时施工水损。
点击“新增”按钮，可以添加临时施工水损，录入各项数据后，点“确定”按钮保存。
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9.2 临时施工水损审核
录入了临时施工水损后，必须审核后才可生效。点“临时施工水损审核”菜单，如下图：
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按供水公司和年份查询出来后，点对应水站的“审核”按钮，弹出是否确认审核该记录，点“确定”按钮进行审核。点“取消”按钮不审核。
9.3 日供水水损率分析
日供水水损率是判定一个水站的运行效率的标准之一。
点“日供水水损率分析”菜单，系统打开如下页面：
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9.4 实时供水水损率
查看指定水站的实时供水水损率，点“实时水损率”，打开如下图：
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9.5  月度供水水损率
可以查询水站各个月份的供水水损率，点“月度水损率”菜单，打开后如下图：
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查询结果可导出为EXCEL。
9.6  月度供水保障率报表
点“月度供水保障率报表”菜单，系统打开如下页面：
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选择水站及时间段，点“查询”按钮。查询结果，可导出EXCEL。
9.7 月度供水吨耗报表
点“月度供水吨耗”菜单，选择供水水站和时间段后，点“查询”按钮。查询结果可导出，可打印。如下图所示：[image: image130.png]20202015038 10:37:49 v &@m BEUKEEE
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第10章 节能增效
节能增效模块，是供水公司使用了利万公司的WSES18后，产生的效益统计及相关报表。
其主要有以下几个模块：
10.1 节能增效效益报表
点击“节能增效”按钮，再点击左侧“节能增效效益报表”按钮，系统打开相应页面：
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在该模块中可以查询指定供水公司的节能增效效益(按月)。
10.2 节能增效服务费
点击“节能增效服务费”按钮，系统打开如下页面：
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10.3 吨水提取服务费
点击“吨水提取服务费”菜单，系统打开如下页面：
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10.4 服务费汇总报表
点击“服务费汇总报表”菜单，系统打开如下页面：
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10.5 服务费缴费
点击“服务费缴费”菜单，系统打开如下页面：
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10.6 服务费缴费查询
点击“服务费缴费查询”菜单，系统打开如下页面：
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10.7 节电率报表
点击“节电率报表”菜单，系统打开如下页面：
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10.8 节能增效明细

点击“节能增效明细”，系统打开如下页面：
月份可以选择。
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第11章 村级水表
11.1 村级表实时数据
点击顶部“村级水表”按钮，在左侧栏中,再点击“实时数据”按钮。
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11.2 村头表月度用水量报表
点击“用水量月报”按钮，系统打开如下页面：
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11.3 缴费状态分析
点击“缴费状态分析”菜单，系统打开如下页面：
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11.4 村头表日用水量报表
点击“用水量日报”按钮，系统打开如下页面：
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11.5 村头表年度用水量报表
点击“用水量年报”菜单，系统打开如下页面：
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11.6 村级表更换查询
点击“村级表更换查询”菜单，系统打开如下页面：
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11.7 用户反馈管理
点击“用户反馈管理”菜单，系统打开如下页面：
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11.8 村级预缴费
点击“村级预缴费”菜单，系统打开如下页面：
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11.9 滞纳金查询
点击“滞纳金查询”按钮，系统打开如下页面：
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11.10 当前水费查询
点击“当前水费查询”按钮，系统打开如下页面：
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11.11 水费历史账单
点击“水费历史账单”菜单，系统打开如下页面：
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11.12 总站水费收入报表
点击“总站水费收入” 菜单，系统打开如下页面：
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11.13 水站水费收入报表
点击“水站水费收入”菜单，系统打开如下页面：
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11.14 村级水费收入报表
点击“村级水费收入”菜单，系统打开如下页面：
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11.15 预存水费汇总报表
点击“预存水费汇总”菜单，系统打开如下页面：
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11.16 村级水表实时状态数据
点击“村级实时数据”菜单，系统打开如下页面(需要以村管员身份登录)：
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11.17 村级表实时异常记录

点击“村级实时数据”菜单，系统打开如下页面：
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阀门是开阀状态但是用水量是0，或者关阀状态用水量不是0，这些村会被系统自动列入到异常记录。
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